<주중한국문화원>

□ 공연장

ㅇ 규모: 면적 (표면적 약 600m2, 폭24m, 깊이14m, 높이3.5m)/ 총 좌석수: 206석

ㅇ 무대: 크기 9m x 5.5m / 표면적 49m2, 공연장 출입구 완전 개방 가능

ㅇ 객석 정보: 스탠딩 석 – 0명 수용 가능/ 좌석수 – 206석(장애인석 0석)

ㅇ 기술관련 시설

- 음향 장비

· 믹싱콘솔 - X32 compact, 1개

- 스피커

· 풀 레인지 스피커 – IWAC210, 4개

· 서브 우퍼 – SUB115T, 2개

· 모니터 스피커 – FS12, 6개

· 파워 앰프 - V4.25, 3개 / V2.20, 2개

· 안테나 앰프 – UA874, 2개

- 마이크

· 무선마이크 리시버 – QLXD124/85, 8개

· 핀마이크 – QLXD1, 4개

· 무선 마이크 – QLXD2, 8개

· 마이크 리시버 - QLXD4, 8개

· 유선 마이크 - SM58LC, 2개

· 분배기기 - UA844SWB, 2개

- 조명

· 디지털 조명 콘솔 - Tiger Touch, 1개

· Sealed beam lamp – 200W NCY, 8개

· LED surface light – 3w*54 NCY, 12

· LED 톱 라이트 – 3w*54 NCY, 16개

· Signal amplifier – 송출방식 NCY, 8

- 영상

· LED 스크린(610x275cm)

ㅇ 부대시설 : 주조정실(1), 분장실(1), 창고(1)

ㅇ 연락처 : +86-10-6501-6566(303) / cheiga@kculture.cn