<驻华韩国文化院>

□ 演出厅

ㅇ 规模：面积（面积约600m2、宽24m、进深14m、高3.5m）/座位总数：206

ㅇ 舞台：尺寸9m x 5.5m / 面积49m2，演出厅入口可完全打开

ㅇ 座位信息：站立座位 - 可容纳0人 / 座位数 - 206个座位（0个残疾人座位）

ㅇ 技术相关设施

- 音响设备

· 调音台 - X32，1 台

- 扬声器

· 全频扬声器 – IWAC210，4 个

· 低音炮 – SUB115T，2 个

· 监听扬声器 – FS12，6 个。

· 功率放大器 - V4.25，3 个 / V2.20，2 个

· 天线放大器 – UA874，2 个。

- 麦克风

· 无线麦克风接收器 – QLXD124/85，8 个。

· 针式麦克风 – QLXD1，4 个。

· 无线麦克风 – QLXD2，8 个。

· 麦克风接收器 - QLXD4，8 个。

· 有线麦克风 - SM58LC，2 个。

· 配电装置-UA844SWB，2台

- 照明

· 数字灯光控制台 - Tiger Touch，1 件

· 密封光束灯 – 200W NCY，8 颗。

· LED面光源 – 3w*54 NCY, 12

· LED 顶灯 – 3w*54 NCY，16 颗

· 信号放大器 – 传输方式 NCY, 8个

- 视频播放设备

· LED屏（610x275cm）

ㅇ 附加设施：主控制室(1)、更衣室(1)、仓库(1)

ㅇ 联系方式：+86-10-6501-6566(303) / cheiga@kculture.cn